**Egenkontrol 2020**

**Fyrværkeri i container (>50 kg NEM)**

|  |  |
| --- | --- |
| Salgssted: | |
| Egenkontrol foretaget af: | Dato: |

**Opstilling og indretning af container:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen) |
|  | Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se TF 2.8.9) |
|  | Der er anvendt container på max. 20 fod (se TF 2.8.1) |
|  | Container er afskærmet/indhegnet (se TF 2.8.14 + Vejledningen punkt 2.8.16 e) |
|  | Container er indrettet med sprinkleranordning til slukning af brand og brandslange er rullet ud i en afstand på 10 meter fra container og ligger inden for hegnet - dog således at redningsberedskabet kan nå koblingen gennem hegnet (se TF 2.8.16 + Vejledningen) |
|  | Container er udstyret med udslyngningsanordning (se TF 2.8.12 + Vejledningen). Hvis én af containerens døre indgår i denne anordning er lukkemekanismen på denne dør plomberet. |
|  | Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker i container og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.8.17 + 1.15)  Bemærk: Der må ikke anvendes CO2 slukker eller Pulverslukker |
|  | Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer (se TF 1.8 + Vejledningen) |

**Skiltning:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med ”Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild” (se TF 2.10.11) |
|  | Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med ”Farligt Fyrværkeri” (se TF 2.10.12) |
|  | Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel i container (se TF 1.21) |

**Opbevaring af fyrværkeriet:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Der er max den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til  (max. 380 kg NEM i 20 fods container og max. 190 kg. NEM i 10 fod container) (se TF 2.8.2) - dog mere hvis container udelukkende indeholder helårsfyrværkeri) (se TF 2.6.1) |
|  | Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.8.4) |
|  | Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 1.12 + 2.10.3) |
|  | Fyrværkeriet er stablet/placeret korrekt i container: - max. 2 meter fra gulv/på én hylde (se TF 2.10.2)  - min. 1 meter frihøjde ift. sprinklingen (se Vejledningen til TF 2.8.16 (b))  - der er mindst 1 meter bredt gangareal i passagen frem til udslyngningsgitter (se Vejledningen til punkt 2.8.12)  - fyrværkeriet er placeret inden for det accepterede område ift. risiko for udslyngning (se Vejledningsteksten til TF 2.8.12 og illustration 6)  Bemærk, at det ikke altid er muligt at opbevare max. mængde i container alt efter produktsortiment |
|  | Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.10.6) |
|  | Container holdes lukket (og evt. aflåst) når der ikke udtages varer (se TF 2.10.8) |

**Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10) |
|  | Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1) |
|  | Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10) |

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i ”[*Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikle*r](Egenkontrol%20-%20Container%20mere%20end%2050%20kg%20NEM.docx)” (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når /hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.