**Egenkontrol 2020**

**Fyrværkeri i container (max 50 kg NEM)**

|  |  |
| --- | --- |
| Salgssted: | |
| Egenkontrol foretaget af: | Dato: |

**Opstilling og indretning af container:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen) |
|  | Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se TF 2.4.4) |
|  | Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde i, eller i umiddelbar nærhed af, container og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.4.7 + 1.15)  Bemærk: Der må ikke anvendes CO2 slukker eller Pulverslukker |
|  | Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer (se TF 1.8 + Vejledningen) |

**Skiltning:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med ”Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild” (se TF 2.10.11) |
|  | Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med ”Farligt Fyrværkeri” (se TF 2.10.12) |
|  | Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21) |

**Opbevaring af fyrværkeriet:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Der er max. den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til  (max. 50 kg NEM) (se TF 2.4.1) |
|  | Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.4.1) |
|  | Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 1.12 + 2.10.3) |
|  | Fyrværkeriet er stablet korrekt i container - max. 2 meter fra gulv/på én hylde (se TF 2.10.2) |
|  | Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.10.6) |
|  | Container holdes lukket (og evt. aflåst) når der ikke udtages varer (se TF 2.10.8) |

**Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10) |
|  | Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1) |
|  | Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet – herunder procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10) |

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i ”[*Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikle*r](http://www.sik.dk/content/download/23688/305413/version/1/file/Vejledning+til+tekniske+forskrifter+2014+.pdf)” (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når /hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.